**MG2400Bi SE固件说明**

1. 请使用U盘拷贝固件到根目录，U盘需要FAT32格式，且根目录下同时只能存在一个固件（bin文件）。
2. 将U盘接入灯具u盘接口后，打开灯具电源，等待升级进度条完成。
3. 版本号查看方法：进入菜单里灯具信息查看。
4. 版本说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **版本** | **更新内容** | **日期** |
| V1.00 | 量产固件。 | 20250220 |
| V1.01 | 修正后附件座识别出错，导致前触点附件识别失败问题。 | 20250324 |
| V1.03 | DMX增强通道加附件识别开关功能 | 20250412 |
| V1.04 | 1. 在菜单添加平滑度开关功能。 2. 在菜单附件控制选项添加三灯支架附件功能 | 20250428 |

**注：详细规格请在官网（www.godox.com.cn）下载最新说明书。**